ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Доска стеклянная,
прозрачная с LED-подсветкой
на металлической разборной раме

Стекло
- Стеклянная доска предназначена для нанесения рисунков от руки неоновыми/флуоресцентными, светоотражающими маркерами.
- Стекло доски подсвечено светодиодной LED-лентой холодного цвета, должно быть максимально прозрачным, обладать таким коэффициентом преломления светового потока, чтобы свечение красок маркера было равномерным по всей поверхности (площади) доски.
[bookmark: _GoBack] - Стекло должно быть максимально прозрачным, крепким, безопасным, устойчивым к механическому воздействию (не царапалось при корректном стирании красок).
Размеры стекла:
Ширина – 2500 мм.
Высота – 1450 – 1800 мм.
Толщина – 5-7 мм.

Рама:
- должна быть устойчивой, крепкой, не качаться при нанесении на доску рисунков и надписей;
- должна быть окрашена антикоррозийной краской;
- должна (ориентировочно) быть изготовлена из металлического уголка или профиля шириной не менее 40 мм. Толщина металла должна быть не менее 4 мм.
- стекло должно крепиться к раме через демпфирующий материал (резина) на болты диаметром не менее 6 мм.;
- снование должно быть укреплено металлическими уголками или распорками по отношению к вертикальным стойкам;
- рама должна быть разборной и пригодной для транспортировки;
- должна быть обеспечена колесами с противооткатными фиксаторами.

Подсветка:
- каждая из сторон подсветки должна быть отключаема. Допускается совместное управление вертикальных лент подсветки;
- нижняя лента подсветки должна быть защищена от влаги.
Рабочая поверхность доски должна быть не менее ШхВ - 2400х1390 мм.

 [image: D:\Донат\Тексты\Закупки\Доска стеклянная.png]

Ориентировочный вид доски с размерами


В отдельном случае, при невозможности изготовить доску с размерами указанными выше, мы готовы рассмотреть возможность изготовления доски с размерами стекла: 
Шир. - 2000 мм., Выс. – 1200-1500 мм.
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